Додаток 7

до рішення обласної ради

**ПЕРЕЛІК**

**територіальних громад та закладів, яким передається медичне обладнання зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ,**

**міст Дніпропетровської області з субрахунка департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Територіальна громада міста Дніпра** | | | |
| **Комунальне некомерційне підприємство ,,Міська клінічна лікарня № 16” Дніпровської міської ради** | | | |
| Найменування | | | Кількість |
| Концентратор кисню V5-WN-NS (10л/хв.) | | | 20 |
| **Територіальна громада міста Кривого Рогу** | | | |
| **Комунальне некомерційне підприємство ,,Криворізька міська лікарня № 7” Криворізької міської ради** | | | |
| Найменування | | Кількість | |
| Концентратор кисню V5-WN-NS (10л/хв.) | | 52 | |
| **Комунальне підприємство ,,Криворізька міська лікарня № 1”**  **Криворізької міської ради** | | | |
| № з/п | Найменування | Кількість | |
| 1. | Концентратор кисню V5-WN-NS (10л/хв.) | 100 | |
| 2. | Монітор пацієнта Taurus 12,1", базова комплектація (ЕКГ 5-канальний, ЧСС, ЧД, НІАТ, ЧП, SpO2, 2 канали температури) | 4 | |
| 3. | Монітор пацієнта Taurus 12,1", базова комплектація (ЕКГ 5- канальний, ЧСС, ЧД, НІАТ, ЧП, SpO2, 2 канали температури) Модуль вимірювання капнографії по основному потоку Northen Meditec (опція) | 1 | |
| 4. | Монітор пацієнта М30 стандартний, акумулятор на 1 год + Nellcor SpO2+AND NIBP | 1 | |
| 5. | Монітор пацієнта М20 стандарт (ЕКГ, дихання, температура), акумулятор на 1 год. + Mediana SpO2 + Omron NIBP | 1 | |
| 6. | Монітор пацієнта Aquarius Plus 8,4" | 3 | |
| **Комунальне некомерційне підприємство ,,Криворізька міська лікарня № 17” Криворізької міської ради** | | | |
| Найменування | | Кількість | |
| Концентратор кисню V5-WN-NS (10л/хв.) | | 20 | |
| **Комунальне некомерційне підприємство ,,Криворізька міська лікарня № 5” Криворізької міської ради** | | | |
| Найменування | | Кількість | |
| Концентратор кисню V5-WN-NS (10л/хв.) | | 20 | |
| **Комунальне некомерційне підприємство ,,Криворізька міська лікарня № 3” Криворізької міської ради** | | | |
| № з/п | Найменування | Кількість | |
| 1. | Концентратор кисню V5-WN-NS (10л/хв.) | 60 | |
| 2. | Апарат штучної вентиляції легень SERVO-air | 1 | |
| 3. | Монітор пацієнта Taurus 12,1", базова комплектація (ЕКГ 5-канальний, ЧСС, ЧД, НІАТ, ЧП, SpO2, 2 канали температури) | 4 | |
| 4. | Монітор пацієнта Taurus 12,1", базова комплектація (ЕКГ 5-канальний, ЧСС, ЧД, НІАТ, ЧП, SpO2, 2 канали температури). Модуль вимірювання капнографії по основному потоку Northen Meditec (опція) | 1 | |
| 5. | Монітор пацієнта М30 стандартний, акумулятор на 1 год. + Nellcor SpO2+AND NIBP | 1 | |
| 6. | Монітор пацієнта М20 стандарт (ЕКГ, дихання, температура), акумулятор на 1 год. + Mediana SpO2 + Omron NIBP | 1 | |
| 7. | Монітор пацієнта Aquarius Plus 8,4" | 3 | |
| **Комунальне некомерційне підприємство ,,Криворізька міська лікарня № 16” Криворізької міської ради** | | | |
| Найменування | | Кількість | |
| Концентратор кисню V5-WN-NS (10л/хв.) | | 28 | |
| **Територіальна громада міста Кам’янського** | | | |
| **Комунальне некомерційне підприємство Кам’янської міської ради**  **,,Міська лікарня № 9”** | | | |
| № з/п | Найменування | Кількість | |
| 1. | Концентратор кисню V5-WN-NS (10л/хв.) | 53 | |
| 2. | Апарат штучної вентиляції легень SERVO -air | 1 | |
| 3. | Монітор пацієнта Taurus 12,1", базова комплектація (ЕКГ 5-канальний, ЧСС, ЧД, НІАТ, ЧП, SpO2, 2 канали температури) | 4 | |
| 4. | Апарат штучної вентиляції легень SERVO-І universal з NAVA | 1 | |
| 5. | Монітор пацієнта Taurus 12,1", базова комплектація (ЕКГ 5-канальний, ЧСС, ЧД, НІАТ, ЧП, SpO2, 2 канали температури). Модуль вимірювання капнографії по основному потоку Northen Meditec (опція) | 1 | |
| 6. | Монітор пацієнта М30 стандартний, акумулятор на 1 год. + Nellcor SpO2+AND NIBP | 1 | |
| 7. | Монітор пацієнта М20 стандарт (ЕКГ, дихання, температура), акумулятор на 1 год. + Mediana SpO2 + Omron NIBP | 1 | |
| 8. | Монітор пацієнта Aquarius Plus 8,4" | 3 | |
| 9. | Апарат штучної вентиляції легень для інтенсивної терапії та транспортування ЕVE TR | 1 | |
| **Територіальна громада міста Марганцю** | | | |
| **Комунальне підприємство ,,Марганецька центральна міська лікарня” Марганецької міської ради** | | | |
| Найменування | | Кількість | |
| Концентратор кисню V5-WN-NS (10л/хв.) | | 20 | |
| **Територіальна громада міста Жовті Води** | | | |
| **Комунальне некомерційне підприємство ,,Жовтоводська міська лікарня”**  **Жовтоводської міської ради** | | | |
| № з/п | Найменування | Кількість | |
| 1. | Концентратор кисню V5-WN-NS (10л/хв.) | 20 | |
| 2. | Монітор пацієнта Taurus 12,1" базова комплектація (ЕКГ 5-ти канальний, ЧСС, ЧД, НІАТ, ЧП, SpO2, 2 канали температури) | 3 | |
| 3. | Монітор пацієнта Taurus 12,1" базова комплектація (ЕКГ 5-ти канальний, ЧСС, ЧД, НІАТ, ЧП, SpO2, 2 канали температури). Модуль вимірювання капнографії по основному потоку Northen Meditec (опція) | 1 | |
| 4. | Монітор пацієнта М30 стандартний, акумулятор на 1 год. + Nellcor SpO2+AND NIBP | 2 | |
| 5. | Монітор пацієнта М20 стандарт (ЕКГ, дихання, температура), акумулятор на 1 год. + Mediana SpO2 + Omron NIBP | 1 | |
| 6. | Монітор пацієнта Aquarius Plus 8,4" | 3 | |
| 7. | Апарат штучної вентиляції легень для інтенсивної терапії та транспортування ЕVE TR | 1 | |
| **Територіальна громада міста Новомосковська** | | | |
| **Комунальне підприємство ,,Новомосковська центральна регіональна лікарня інтенсивного лікування**” | | | |
| № з/п | Найменування | Кількість | |
| 1. | Концентратор кисню V5-WN-NS (10л/хв.) | 40 | |
| 2. | Монітор пацієнта Taurus 12,1", базова комплектація (ЕКГ 5-канальний, ЧСС, ЧД, НІАТ, ЧП, SpO2, 2 канали температури) | 1 | |
| 3. | Монітор пацієнта Taurus 12,1", базова комплектація (ЕКГ 5-канальний, ЧСС, ЧД, НІАТ, ЧП, SpO2, 2 канали температури). Модуль вимірювання капнографії по основному потоку Northen Meditec (опція) | 1 | |
| 4. | Монітор пацієнта М30 стандартний, акумулятор на 1 год. + Nellcor SpO2+AND NIBP | 2 | |
| 5. | Монітор пацієнта Aquarius Plus 8,4" | 4 | |
| 6. | Апарат штучної вентиляції легень для інтенсивної терапії та транспортування ЕVE IN | 1 | |
| **Територіальна громада міста Нікополя** | | | |
| **Комунальне підприємство ,,Нікопольська міська лікарня № 4”** **Нікопольської міської ради** | | | |
| Найменування | | Кількість | |
| Концентратор кисню V5-WN-NS (10л/хв.) | | 20 | |
| **Покровська селищна територіальна громада Дніпропетровської області** | | | |
| **Комунальне некомерційне підприємство ,,Покровська лікарня” Покровської селищної ради Дніпропетровської області** | | | |
| № з/п | Найменування | Кількість | |
| 1. | Апарат штучної вентиляції легень SERVO -air | 2 | |
| 2. | Кисневий концентратор з подвійним потоком АЕ-10 з функцією небулайзера | 14 | |
| 3. | Кисневий концентратор з подвійним потоком KSOC-10 з функцією небулайзера | 3 | |
| 4. | Кисневий концентратор з подвійним потоком OLV-10 | 11 | |
| 5. | Кисневий концентратор ОХ-10А | 14 | |
| 6. | Кисневий концентратор KSOC-5 (10L) | 5 | |
| 7. | Монітор пацієнта Taurus 12,1", базова комплектація (ЕКГ 5-канальний, ЧСС, ЧД, НІАТ, ЧП, SpO2, 2 канали температури) | 4 | |
| 8. | Монітор пацієнта Taurus 12,1", базова комплектація (ЕКГ 5-канальний, ЧСС, ЧД, НІАТ, ЧП, SpO2, 2 канали температури). Модуль вимірювання капнографії по основному потоку Northen Meditec (опція) | 1 | |
| 9. | Монітор пацієнта М30 стандартний, акумулятор на 1 год. + Nellcor SpO2+AND NIBP | 1 | |
| 10. | Монітор пацієнта М20 стандарт (ЕКГ, дихання, температура), акумулятор на 1 год. + Mediana SpO2 + Omron NIBP | 1 | |
| 11. | Монітор пацієнта Aquarius Plus 8,4" | 3 | |
| **Покровська сільська територіальна громада** | | | |
| **Комунальне підприємство ,,Нікопольська лікарня” Покровської сільської ради** | | | |
| № з/п | Найменування | Кількість | |
| 1. | Апарат штучної вентиляції легень SERVO -air | 2 | |
| 2. | Кисневий концентратор з подвійним потоком АЕ-10, з функцією небулайзера | 10 | |
| 3. | Кисневий концентратор з подвійним потоком KSOC-10, з функцією небулайзера | 10 | |
| 4. | Кисневий концентратор з подвійним потоком OLV-10 | 48 | |
| 5. | Кисневий концентратор ОХ-10А | 23 | |
| 6. | Кисневий концентратор KSOC-5 (10L) | 10 | |
| 7. | Монітор пацієнта Taurus 12,1", базова комплектація (ЕКГ 5-канальний, ЧСС, ЧД, НІАТ, ЧП, SpO2, 2 канали температури) | 4 | |
| 8. | Монітор пацієнта Taurus 12,1", базова комплектація (ЕКГ 5-канальний, ЧСС, ЧД, НІАТ, ЧП, SpO2, 2 канали температури). Модуль вимірювання капнографії по основному потоку Northen Meditec (опція) | 1 | |
| 9. | Монітор пацієнта М30 стандартний, акумулятор на 1 год. + Nellcor SpO2+AND NIBP | 1 | |
| 10. | Монітор пацієнта М20 стандарт (ЕКГ, дихання, температура), акумулятор на 1 год. + Mediana SpO2 + Omron NIBP | 1 | |
| 11. | Монітор пацієнта Aquarius Plus 8,4" | 3 | |
| **Царичанська селищна територіальна громада Дніпропетровської області** | | | |
| **Комунальне підприємство ,,Царичанська центральна лікарня”**  **Царичанської селищної ради** | | | |
| № з/п | Найменування | Кількість | |
| 1. | Апарат штучної вентиляції легень SERVO -air | 2 | |
| 2. | Кисневий концентратор з подвійним потоком АЕ-10 з функцією небулайзера | 14 | |
| 3. | Кисневий концентратор з подвійним потоком KSOC-10 з функцією небулайзера | 3 | |
| 4. | Кисневий концентратор з подвійним потоком OLV-10 | 11 | |
| 5. | Кисневий концентратор ОХ-10А | 14 | |
| 6. | Кисневий концентратор KSOC-5 (10L) | 4 | |
| 7. | Монітор пацієнта Taurus 12,1", базова комплектація (ЕКГ 5-канальний, ЧСС, ЧД, НІАТ, ЧП, SpO2, 2 канали температури) | 4 | |
| 8. | Монітор пацієнта Taurus 12,1", базова комплектація (ЕКГ 5-канальний, ЧСС, ЧД, НІАТ, ЧП, SpO2, 2 канали температури). Модуль вимірювання капнографії по основному потоку Northen Meditec (опція) | 1 | |
| 9. | Монітор пацієнта М30 стандартний, акумулятор на 1 год. + Nellcor SpO2+AND NIBP | 1 | |
| 10. | Монітор пацієнта М20 стандарт (ЕКГ, дихання, температура), акумулятор на 1 год. + Mediana SpO2 + Omron NIBP | 1 | |
| 11. | Монітор пацієнта Aquarius Plus 8,4" | 3 | |
| **Солонянська селищна територіальна громада Дніпропетровської області** | | | |
| **Комунальне некомерційне підприємство ,,Солонянська багатопрофільна лікарня” Солонянської селищної ради** | | | |
| № з/п | Найменування | Кількість | |
| 1. | Апарат штучної вентиляції легень SERVO -air | 2 | |
| 2. | Кисневий концентратор з подвійним потоком АЕ-10, з функцією небулайзера | 13 | |
| 3. | Кисневий концентратор з подвійним потоком KSOC-10, з функцією небулайзера | 4 | |
| 4. | Кисневий концентратор з подвійним потоком OLV-10 | 21 | |
| 5. | Кисневий концентратор ОХ-10А | 28 | |
| 6. | Кисневий концентратор KSOC-5 (10L) | 4 | |
| 7. | Монітор пацієнта Taurus 12,1" базова комплектація (ЕКГ 5-ти канальний, ЧСС, ЧД, НІАТ, ЧП, SpO2, 2 канала температури) | 4 | |
| 8. | Монітор пацієнта Taurus 12,1" базова комплектація (ЕКГ 5-ти канальний, ЧСС, ЧД, НІАТ, ЧП, SpO2, 2 канала температури) Модуль вимірювання капнографії по основному потоку Northen Meditec (опція) | 1 | |
| 9. | Монітор пацієнта М30 стандартний, акумулятор на 1 год. + Nellcor SpO2+AND NIBP | 1 | |
| 10. | Монітор пацієнта М20 Cтандарт (ЕКГ, дихання, температура), акумулятор на 1 год. + Mediana SpO2 + Omron NIBP | 1 | |
| 11. | Монітор пацієнта Aquarius Plus 8,4" | 3 | |
| **Томаківська селищна територіальна громада Дніпропетровської області** | | | |
| **Комунальне підприємство ,,Томаківська центральна районна лікарня” Томаківської селищної ради** | | | |
| № з/п | Найменування | Кількість | |
| 1. | Апарат штучної вентиляції легень SERVO -air | 2 | |
| 2. | Кисневий концентратор з подвійним потоком АЕ-10 з функцією небулайзера | 11 | |
| 3. | Кисневий концентратор з подвійним потоком KSOC-10 з функцією небулайзера | 3 | |
| 4. | Кисневий концентратор з подвійним потоком OLV-10 | 16 | |
| 5. | Кисневий концентратор ОХ-10А | 21 | |
| 6. | Кисневий концентратор KSOC-5 (10L) | 4 | |
| 7. | Монітор пацієнта Taurus 12,1", базова комплектація (ЕКГ 5-канальний, ЧСС, ЧД, НІАТ, ЧП, SpO2, 2 канали температури) | 4 | |
| 8. | Монітор пацієнта Taurus 12,1", базова комплектація (ЕКГ 5-канальний, ЧСС, ЧД, НІАТ, ЧП, SpO2, 2 канали температури). Модуль вимірювання капнографії по основному потоку Northen Meditec (опція) | 1 | |
| 9. | Монітор пацієнта М30 стандартний, акумулятор на 1 год. + Nellcor SpO2+AND NIBP | 1 | |
| 10. | Монітор пацієнта М20 стандарт (ЕКГ, дихання, температура), акумулятор на 1 год. + Mediana SpO2 + Omron NIBP | 1 | |
| 11. | Монітор пацієнта Aquarius Plus 8,4" | 3 | |
| **Апостолівська міська територіальна громада** | | | |
| **Комунальне підприємство ,,Апостолівська міська лікарня” Апостолівської міської ради”** | | | |
| № з/п | Найменування | Кількість | |
| 1. | Апарат штучної вентиляції легень SERVO -air | 2 | |
| 2. | Кисневий концентратор з подвійним потоком АЕ-10 з функцією небулайзера | 13 | |
| 3. | Кисневий концентратор з подвійним потоком KSOC-10 з функцією небулайзера | 3 | |
| 4. | Кисневий концентратор з подвійним потоком OLV-10 | 19 | |
| 5. | Кисневий концентратор ОХ-10А | 10 | |
| 6. | Монітор пацієнта Taurus 12,1", базова комплектація (ЕКГ 5-канальний, ЧСС, ЧД, НІАТ, ЧП, SpO2, 2 канали температури) | 4 | |
| 7. | Монітор пацієнта Taurus 12,1", базова комплектація (ЕКГ 5-канальний, ЧСС, ЧД, НІАТ, ЧП, SpO2, 2 канали температури). Модуль вимірювання капнографії по основному потоку Northen Meditec (опція) | 1 | |
| 8. | Монітор пацієнта М30 стандартний, акумулятор на 1 год. + Nellcor SpO2+AND NIBP | 1 | |
| 9. | Монітор пацієнта М20 стандарт (ЕКГ, дихання, температура), акумулятор на 1 год. + Mediana SpO2 + Omron NIBP | 1 | |
| 10. | Монітор пацієнта Aquarius Plus 8,4" | 3 | |
| **Верхньодніпровська міська територіальна громада** | | | |
| **Комунальне підприємство ,,Верхньодніпровська центральна міська лікарня” Верхньодніпровської міської ради** | | | |
| № з/п | Найменування | Кількість | |
| 1. | Апарат штучної вентиляції легень SERVO -air | 2 | |
| 2. | Кисневий концентратор з подвійним потоком АЕ-10 з функцією небулайзера | 10 | |
| 3. | Кисневий концентратор з подвійним потоком KSOC-10 з функцією небулайзера | 10 | |
| 4. | Кисневий концентратор з подвійним потоком OLV-10 | 25 | |
| 5. | Кисневий концентратор ОХ-10А | 20 | |
| 6. | Кисневий концентратор KSOC-5 (10L) | 10 | |
| 7. | Монітор пацієнта Taurus 12,1", базова комплектація (ЕКГ 5-канальний, ЧСС, ЧД, НІАТ, ЧП, SpO2, 2 канали температури) | 4 | |
| 8. | Монітор пацієнта Taurus 12,1", базова комплектація (ЕКГ 5-канальний, ЧСС, ЧД, НІАТ, ЧП, SpO2, 2 канали температури). Модуль вимірювання капнографії по основному потоку Northen Meditec (опція) | 1 | |
| 9. | Монітор пацієнта М30 стандартний, акумулятор на 1 год. + Nellcor SpO2+AND NIBP | 1 | |
| 10. | Монітор пацієнта М20 стандарт (ЕКГ, дихання, температура), акумулятор на 1 год. + Mediana SpO2 + Omron NIBP | 1 | |
| 11. | Монітор пацієнта Aquarius Plus 8,4" | 3 | |
| **П’ятихатська міська територіальна громада** | | | |
| **Комунальне некомерційне підприємство ,,П’ятихатська центральна міська лікарня” П’ятихатської міської ради** | | | |
| № з/п | Найменування | Кількість | |
| 1. | Апарат штучної вентиляції легень SERVO -air | 2 | |
| 2. | Кисневий концентратор з подвійним потоком АЕ-10 з функцією небулайзера | 15 | |
| 3. | Кисневий концентратор з подвійним потоком KSOC-10 з функцією небулайзера | 4 | |
| 4. | Кисневий концентратор з подвійним потоком OLV-10 | 19 | |
| 5. | Кисневий концентратор ОХ-10А | 20 | |
| 6. | Кисневий концентратор KSOC-5 (10L) | 2 | |
| 7. | Монітор пацієнта Taurus 12,1", базова комплектація (ЕКГ 5-канальний, ЧСС, ЧД, НІАТ, ЧП, SpO2, 2 канали температури) | 4 | |
| 8. | Монітор пацієнта Taurus 12,1", базова комплектація (ЕКГ 5-канальний, ЧСС, ЧД, НІАТ, ЧП, SpO2, 2 канали температури). Модуль вимірювання капнографії по основному потоку Northen Meditec (опція) | 1 | |
| 9. | Монітор пацієнта М30 стандартний, акумулятор на 1 год. + Nellcor SpO2+AND NIBP | 1 | |
| 10. | Монітор пацієнта М20 стандарт (ЕКГ, дихання, температура), акумулятор на 1 год. + Mediana SpO2 + Omron NIBP | 1 | |
| 11. | Монітор пацієнта Aquarius Plus 8,4" | 3 | |
| **Новопільська сільська територіальна громада** | | | |
| **Комунальне підприємство ,,Криворізька центральна районна лікарня” Новопільської сільської ради** | | | |
| № з/п | Найменування | Кількість | |
| 1. | Апарат штучної вентиляції легень SERVO -air | 2 | |
| 2. | Кисневий концентратор з подвійним потоком АЕ-10 з функцією небулайзера | 10 | |
| 3. | Кисневий концентратор з подвійним потоком KSOC-10 з функцією небулайзера | 10 | |
| 4. | Кисневий концентратор з подвійним потоком OLV-10 | 30 | |
| 5. | Кисневий концентратор ОХ-10А | 20 | |
| 6. | Кисневий концентратор KSOC-5 (10L) | 11 | |
| 7. | Монітор пацієнта Taurus 12,1", базова комплектація (ЕКГ 5-канальний, ЧСС, ЧД, НІАТ, ЧП, SpO2, 2 канали температури) | 4 | |
| 8. | Монітор пацієнта Taurus 12,1", базова комплектація (ЕКГ 5-канальний, ЧСС, ЧД, НІАТ, ЧП, SpO2, 2 канали температури). Модуль вимірювання капнографії по основному потоку Northen Meditec (опція) | 1 | |
| 9. | Монітор пацієнта М30 стандартний, акумулятор на 1 год. + Nellcor SpO2+AND NIBP | 1 | |
| 10. | Монітор пацієнта М20 стандарт (ЕКГ, дихання, температура), акумулятор на 1 год. + Mediana SpO2 + Omron NIBP | 1 | |
| 11. | Монітор пацієнта Aquarius Plus 8,4" | 3 | |
| **Синельниківська міська територіальна громада** | | | |
| **Комунальне некомерційне підприємство ,,Синельниківська центральна міська лікарня” Синельниківської міської ради** | | | |
| № з/п | Найменування | Кількість | |
| 1. | Апарат штучної вентиляції легень SERVO -air | 2 | |
| 2. | Монітор пацієнта Aquarius Plus 8,4" | 1 | |

**Перший заступник**

**голови обласної ради Г. ГУФМАН**